VD1:

Chọn dải địa chỉ IP:

Thuộc dải lớp A (10.x.x.x), B(172.16 – 172.32), C (192.168.x.x)

=> chọn:

IP1: 192.168.1.1

IP2: 192.168.1.2

IP3: … .3

IP4: … .4

1 máy : 192.168.1.1 : 255.255.255.255