Chia mạng vlan

en

conf t

vlan 10

name

exit

Router:

En

Conf t

Interface gigabitEthernet 0/0

No ip add

No shutdown

Ex

Interface gigabitEthernet 0/0.2

Encapsulation dot1q 10

Ip add 172.17.3.1 255.255.255.0